honeywell音频处理器驱动

1. 驱动说明

该驱动的功能是控制音频处理器各路输出音量加减静音等。

模式选择判断

1. 会议模式
2. 观影模式
3. 报告模式
4. 现有设备列表及连接参数

honeywellaudiodev

serial port=/dev/ttyO4;baudrate=9600;parity=N;databits=8;stopbits=1

1. 功能描述

在页面中向点honeywellaudio.vol\_mute发送0为静音

在页面中向点honeywellaudio.vol\_mute发送1为取消静音

在页面中向点honeywellaudio.vol\_change发送1为加音量

在页面中向点honeywellaudio.vol\_change发送0为减音量

若接收到设备返回则状态点值更新为0

控制点值更新

若发送数据失败则状态点值更新为-1

若未接收到设备返回则状态点值更新为-2

控制点值不更新