honeywell时序电源驱动

1. 驱动说明

该驱动的功能是控制电源开关以及读取各路开关状态。

控制单路电源的切换

1. 现有设备列表及连接参数

honeywellpowersupplydev

serial port=/dev/ttyO3;baudrate=2400;parity=N;databits=8;stopbits=1

1. 功能描述

在页面中向点honeywellpowersupply.power\_switch发送0为关闭电源

在页面中向点honeywellpowersupply.power\_switch发送1为开启电源

若接收到设备返回则状态点值更新为0

控制点值更新

若未接收到设备返回则状态点值更新为-2

控制点值不更新