Infrareddrv音频处理器驱动

1. 驱动说明

该驱动的功能是发送红外控制指令。

学习电视，空调，VCD，音响红外遥控器。调用本驱动

如VCD，完成出仓，开关机，上一首下一首，暂停播放

1. 现有设备列表及连接参数

infrareddev

serial port=/dev/ttyO1;baudrate=115200;parity=N;databits=8;stopbits=1

1. 功能描述

在页面中向点infrared.dvd\_on发送1为开启,在页面中向点infrared.dvd\_off发送1为关闭

其他的控制点在电表中有描述

电视机的控制命令还未学习

需要拿到要遥控之后将开机学习到红外控制器的0a地址中关机学习到0b地址中才可使用

每个红外命令存储在控制器的内存地址中 可以通过指令让他从任意一个红外口发射

代码中的00口 对应设备上贴的标签的1口

代码中的01口 对应设备上贴的标签的2口

以此类推

设备上标签的红外2通道对应dvd

红外3通道对应1号显示器开关

以此类推

若接收到设备返回则状态点值更新为0

控制点值更新

若未接收到设备返回则状态点值更新为-2

控制点值不更新