Nightsun舞台灯控制驱动

1. 驱动说明

该驱动的功能是调用舞台灯灯光模式以及开关灯光。

1. 获取当前舞台灯状态 点地址：

舞台灯所拥有的模式

1. 全开
2. 全关

模式

1. 幻彩
2. 娱乐
3. 柔和
4. 明亮

在舞台灯切换时 调用本驱动

2.更新通讯状态

若接收到设备返回则状态点stage\_status值更新为0

若未接收到设备返回则状态点stage\_status值更新为-2

若发送数据失败，通讯线未插好则状态点stage\_status值更新为-1

1. 现有设备列表及连接驱动

nightsunstagelampdev

serial port=/dev/ttyO2;baudrate=1200;parity=N;databits=8;stopbits=1

1. 功能描述

在页面中向点nightsunstagelamp.stage\_switch发送0为关闭灯光

在页面中向点nightsunstagelamp.stage\_switch发送1为开启灯光

在页面中向点stage\_apply发送1为调用模式1

在页面中向点stage\_apply发送2为调用模式2

厂家会预先设置3中不同亮度的模式

若接收到设备返回则状态点值更新为0

控制点值更新

若未接收到设备返回则状态点值更新为-2

控制点值不更新